







Инструкция по установке радардетектор RedPower  
 в магнитолы 310ХХ и 310ХХ DSP  
  
1)Установочный комплект:  
  
1)Радар   
2)Кронштейн крепления   
3)Кабель для подключения к плате  
4)Межблочный кабель   
  
  
  
  
  
2)Подготовка устройства 310ХХ DSP к установке.  
Существует два типа корпусов,смотрите какой у вас!  
  
а)Первый тип:  
  
  
  
  
б)Второй тип:  
  
  
  
  
  
  
3)Установка кабеля радара на плату.У обоих типов плат установка одинаковая.  
  
  
  
  
  
На этом установка закончена,все собираем в обратной последовательности.  
  
  
  
4)Подключение радара к платам 310ХХ (без индекса DSP)  
Тут разбирать ничего не надо и учтите-у вас будет либо радар,либо процессор DSP 5.1!!!  
  
  
  
  
  
5)Далее нужно включить само приложение:  
  
  
  
  
Удачи в установке и использовании радара RedPower!